1. Скопируйте директорию PV65 в удобное вам место на винчестере.

Библиотека FT2XX.dll должна находится в одной директории с программой. 
При работе создаётся файл PV65.ini, в котором хранятся текущие настройки.

2. Подключите прибор к USB. 
Когда Windows обнаружит устройство, выберите "Установка из указанного места". 
Драйвер расположен в  директории .../PV65/Driver.

3. Запустите программу - файл PV65.exe.

4. Нажмите клавишу [Пуск] на панели осциллографа.

5. Проведите калибровку уровня нуля (пункт меню: "Настройки/Калибровка уровня нуля"). 
При калибровке необходимо отсоединить щупы от разъёмов BNC.
_____________________








